[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# server deadtime

モード: RADIUSプロキシーモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSプロキシー

`(config-radproxy)# server deadtime <60-3600>`

`(config-radproxy)# no server deadtime`

RADIUSプロキシーにおける、無応答の上位RADIUSサーバーへの要求送信抑制期間を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<60-3600>` | 上位RADIUSサーバーへの要求がタイムアウト（server timeoutコマンド）したときに、該当サーバーが「使用不可」であると見なして同サーバーの使用を抑制する時間（秒）。初期値は300秒

### コマンドツリー

    radius-server proxy-server (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- server deadtime（RADIUSプロキシーモード）

### 関連コマンド

server（RADIUSプロキシーモード）
server deadtime（RADIUSプロキシーモード）
server timeout（RADIUSプロキシーモード）
show radius proxy-server（特権EXECモード）
show radius proxy-server statistics（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK