[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# switchport mode private-vlan ufo

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / バーチャルLAN

`(config-if)# switchport mode private-vlan ufo VLANRANGE {primary-upstream|secondary-upstream|stp|epsr}`

`(config-if)# no switchport mode private-vlan ufo VLANRANGE`

対象インターフェースを指定したUFO VLANのアップストリームポートに設定する。
no形式で実行した場合は、ダウンストリームに設定される。
初期設定では、UFO VLANのメンバーインターフェースはすべてダウンストリームに設定されている。

### パラメーター

`VLANRANGE` | 指定したVLAN ID（VID）をUFO VLANに設定する。VLAN IDは2～4094の範囲から選択する。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。指定するVLANはあらかじめprivate-vlanコマンドで定義済みのものでなくてはならない
`primary-upstream` | 指定したVLANをプライマリーアップストリームポートとして設定する
`secondary-upstream` | 指定したVLANをセカンダリーアップストリームポートとして設定する。プライマリーアップストリームポートに何らかの障害があった場合のサブとして設定
`stp` | スパニングツリープロトコルによりアップストリームポートを決めるように設定する。該当ポートがルートポートのときはアップストリーム、それ以外のときはダウンストリームになる
`epsr` | EPSRプロトコルによりアップストリームポートを決めるように設定する。指定したUFO VLANがEPSRのデータVLANであり、かつ、該当ポートがトランジットノードのリング接続用ポートである場合、該当ポートからマスターノードに到達可能ならアップストリームになる。それ以外のときはダウンストリームになる

### 使用例

■ ポート1.1.1をUFO VLAN 100のアップストリームポートに設定する。

    awplus(config)# interface port1.1.1 ↓
    awplus(config-if)# switchport mode trunk ↓
    awplus(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 100 ↓
    awplus(config-if)# switchport mode private-vlan ufo 100 primary-upstream ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- switchport mode private-vlan ufo（インターフェースモード）

### 関連コマンド

private-vlan（VLANモード）
show vlan private-vlan ufo（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK