[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# type periodic

モード: トリガーモード
カテゴリー: 運用・管理 / トリガー

`(config-trigger)# type periodic <1-1440>`

定期実行トリガーを作成する。
定期実行トリガーは、指定した間隔で繰り返し実行される。

### パラメーター

`<1-1440>` | トリガーの起動間隔（分）

### 使用例

■ 3時間に一回起動する定期実行トリガー「4」を作成する。

    awplus(config)# trigger 4 ↓
    awplus(config-trigger)# type periodic 180 ↓

### 注意・補足事項

■ 定期実行トリガー（type periodic）と定時トリガー（type time）は両方あわせて10個までしか設定できない。

### コマンドツリー

    trigger (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- type periodic（トリガーモード）

### 関連コマンド

show trigger（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK