[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# auth log

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-if)# [no] auth log {dot1x|auth-mac|auth-web} {success|failure|logoff|all}`

出力する認証ログメッセージの種類を設定する。
no形式で実行した場合は、指定した種類の認証ログメッセージを出力しないように設定する。
初期設定では、すべての認証ログメッセージが出力される。

### パラメーター

`dot1x` | 802.1X認証ログメッセージのみ出力する
`auth-mac` | MACベース認証ログメッセージのみ出力する
`auth-web` | Web認証ログメッセージのみ出力する
`success` | 認証成功ログメッセージのみ出力する
`failure` | 認証失敗ログメッセージのみ出力する
`logoff` | ログオフログメッセージのみ出力する
`all` | すべての種類のログメッセージを出力する（初期値）

### 注意・補足事項

■ 同一ポートでMACベース認証と他の方式（802.1X認証かWeb認証）を併用している場合は、MAC認証 → 802.1X認証/Web認証の順序で認証が行われるため、MAC認証単体の認証失敗ログは出力されず、MAC認証と802.1X認証、または、MAC認証とWeb認証の両方で認証に失敗して初めて「Multiple Authentication(MAC & xxx) failed」のログが出力される。
このログはMAC認証ではなく、802.1X認証またはWeb認証のログであるため、出力制御もauth-macオプションではなく、dot1x、auth-webオプションで行うこと。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth log（インターフェースモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK