[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# bfd ethernet-mode

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / BFD

`(config-if)# bfd ethernet-mode {interval <34-60000>|multiplier <2-255>}`

`(config-if)# no bfd ethernet-mode`

対象インターフェースでBFD機能を有効にする。
BFDパケットの送信間隔とリンク障害を判断するために必要な連続した欠落BFDパケットの数もオプションにて設定できる。
no形式で実行した場合は、BFD機能が無効になる。
初期設定は無効。

### パラメーター

`interval <34-60000>` | BFDパケットの送信間隔（ミリ秒単位）。初期設定は200
`multiplier <2-255>` | リンク障害を判断するために必要な連続した欠落BFDパケットの数。初期設定は3

### 使用例

■ ポート1.1.3でBFD機能を有効にし、BFDパケットの送信間隔を0.5秒、リンク障害を判断するために必要な連続した欠落BFDパケットの数を2に設定する。

    awplus(config)# interface port1.1.3 ↓
    awplus(config-if)# bfd ethernet-mode interval 500 multiplier 2 ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- bfd ethernet-mode（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show bfd（非特権EXECモード）
show bfd interface（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK