[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# atmf guest-class

モード: グローバルコンフィグモード --> AMFゲストコンフィグモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`(config)# [no] atmf guest-class NAME`

AMFゲストノードのゲストクラスを作成し、その内容を設定するためのAMFゲストコンフィグモードに移動する。
あるいは、ゲストクラスの内容を編集するため、AMFゲストコンフィグモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定したゲストクラスを削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
本コマンドはマスター、メンバーでのみ有効。
ゲストクラスはAMFゲストノード機能の中核的設定要素で、discoveryコマンド、modeltypeコマンド、http-enableコマンド、usernameコマンドの各処理を行うために必要な情報を、ひとつにまとめる機能を持つ。
AMFゲストコンフィグモードからグローバルコンフィグモードに戻るにはexitコマンド（空行でCtrl/Dを押しても同じ）を、特権EXECモードに戻るにはendコマンド（Ctrl/Zキー）を使う。

### パラメーター

`NAME` | AMFゲストノードのゲストクラス名。最大15文字。大文字小文字を区別する。使用可能な文字は半角英数字とハイフン（"-"）、アンダースコア（"_"）のみ

### 使用例

■ AMFゲストノードのゲストクラス「Camera」を作成する。

    FSW241(config)# atmf guest-class Camera ↓
    FSW241(config-atmf-guest)# end ↓

### 注意・補足事項

■ AT-AR2010V、AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R、vFirewall（AT-NFV-APL）、AT-AR4000S-Cloud、AMF Cloud、AMF Cloud（AT-VST-APL版）、AMF Cloud（AT-VST-VRT版）はゲストノード接続ポートを持てないため、本コマンドも未サポート。
■ ゲストクラス名を変更する場合は、ゲストクラスの削除後に再度ゲストクラスを作成する必要がある。ゲストクラス名を異なる名前に設定した場合は、別のゲストクラスとして作成される。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- atmf guest-class（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- discovery（AMFゲストコンフィグモード）
             +- firmware-url（AMFゲストコンフィグモード）
             +- http-enable（AMFゲストコンフィグモード）
             +- login-fallback enable（AMFゲストコンフィグモード）
             +- modeltype（AMFゲストコンフィグモード）
             +- username（AMFゲストコンフィグモード）

### 関連コマンド

discovery（AMFゲストコンフィグモード）
http-enable（AMFゲストコンフィグモード）
modeltype（AMFゲストコンフィグモード）
show atmf guests（特権EXECモード）
show atmf links guest（特権EXECモード）
switchport atmf-guestlink（インターフェースモード）
username（AMFゲストコンフィグモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK