[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# test interface

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / 一般設定

`# test interface {IFRANGE|all} [time {<1-60>|cont} | second <1-3600>] [fixed]`

`# no test interface {IFRANGE|all}`

指定したインターフェースに対してテストパケットの送信を開始する。
no形式で実行した場合はテストパケットの送信を停止する。

### パラメーター

`IFRANGE` | ポートリスト。ハイフン、カンマを使った複数指定が可能
`all` | すべてのポートを指定する
`time {<1-60>|cont}` | テストの継続時間
| `<1-60>` | 継続時間（分）
| `cont` | 本コマンドをno形式で実行するまでテストを継続する
`second <1-3600>` | テストの継続時間（秒）
`fixed` | Specifies that the test module should run at fixed speed, rather than scanning through speed settings while running the traffic test.

### 使用例

■ To test the switch ports in VLAN 1, install loopbacks in the ports, and enter the following commands:

    awplus(config)# service test ↓
    awplus(config)# no spanning-tree rstp enable bridge-forward ↓
    awplus(config)# interface vlan1 ↓
    awplus(config-if)# shutdown ↓
    awplus(config-if)# end ↓
    awplus# test interface all ↓

■ To see the output, use the commands:

    awplus# show test ↓
    awplus# show test count ↓

■ To start the test on all interfaces for 1 minute use the command:

    awplus# test interface all time 1 ↓

■ To start the test on ports 1 to 12 for XEM 1 (port1.1.1 through port1.1.12) use the command:

    awplus# test interface port1.1.1-port1.1.12 ↓

■ To stop testing ports 1 to 12 for XEM 1 (port1.1.1 through port1.1.12) use the command:

    awplus# no test interface port1.1.1-port1.1.12 ↓

■ To start the test on all interfaces for 1 minute at a fixed speed use the command:

    awplus# test interface all time 1 fixed ↓

### 関連コマンド

clear test interface（特権EXECモード）
service test（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK