[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# system hw-monitoring shutdown

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`(config)# system hw-monitoring shutdown [smart-recovery]`

`(config)# no system hw-monitoring shutdown`

ラインカードのポートバッファーの異常を検知した場合、該当ラインカードを無効化または再起動する。
no形式で実行した場合は、本機能自体を無効にする。
初期設定では無効。
本コマンドを実行すると10秒間隔でポーリングを開始し、3回エラーを検知するとアクションが実行される。
この検知回数は、カードが再起動されるまで保持する。
起動直後やラインカード/FANのホットスワップなど、ハードウェアの変更があった場合はそのイベントの10分後からポーリングが開始される。

### パラメーター

`shutdown` | 当該ラインカードを無効化する
`smart-recovery` | 3回エラーを検知するごとに再起動が実行され、2回目の再起動が実行されると次回アクション時に当該ラインカードを無効化する

### 注意・補足事項

■ アクションが実行されると、「debug-maxBuff-SBx81LIFv1-5.4.5-2.1-1-1447318010.tgz」のようなファイルが該当ラインカード上に保存される。
■ 検知時には以下のようなログが記録される。

- 異常検知時

      EXFX[1448]: There has been 1 excess occurrence of Port Buffer Full Error on card 1.7
      EXFX[1448]: Disabling card 1.7 : HWMonitor fault detected.

- shutdownが実行され、カードが無効化された時

      chassis[893]: Disabling card 1.7 due to detected hardware fault

- smart-recoveryが実行され、カードが再起動された時

      chassis[893]: Resetting card 1.7 due to detected hardware fault

■ 異常検知ログの出力時には atHhmLogNotify Trap が出力される（snmp-server enable trapコマンドでhw-monitoringを有効にしている場合のみ）。
■ ラインカードが無効化されると chassisCardLeaveNotify Trap が送出される（snmp-server enable trapコマンドでchassisを有効にしている場合のみ）。
■ 無効化されたラインカードはホットスワップでは復旧しない。card enableコマンドか、筐体の再起動で復旧する。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- system hw-monitoring shutdown（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK