[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip as-path-access-list

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / 経路制御（フィルタリング）

`> show ip as-path-access-list [LISTNAME]`

ASパスアクセスリストの一覧を表示する。

### パラメーター

`LISTNAME` | ASパスアクセスリスト名

### 使用例

    awplus> show ip as-path-access-list ↓
    AS path access list foo
        permit ^65050$
        permit ^65050 650...6505.$

### 関連コマンド

ip as-path access-list（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK