[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# type chassis active-cfc-fail

モード: トリガーモード
カテゴリー: 運用・管理 / トリガー

`(config-trigger)# type chassis active-cfc-fail`

シャーシアクティブCFCフェイルトリガーを作成する。
シャーシアクティブCFCフェイルトリガーは次のときに起動される。

- 障害によってスタンバイがアクティブに昇格したとき、新アクティブで起動
- シャーシからコントロールファブリックカードが取り外されたとき

### 使用例

■ コントロールファブリックカードのアクティブ切り替え発生時に起動するトリガー「7」を作成する。

    awplus(config)# trigger 7 ↓
    awplus(config-trigger)# type chassis active-cfc-fail ↓

### コマンドツリー

    trigger (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- type chassis active-cfc-fail（トリガーモード）

### 関連コマンド

show trigger（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK