[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# mac address-table notification mac-change history-size

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / SNMP

`(config)# mac address-table notification mac-change history-size <0-500>`

`(config)# no mac address-table notification mac-change history-size`

MACアドレス変更通知の履歴テーブルのサイズを設定する。
no形式で実行すると初期値に戻る。
初期設定では1に設定されている。
本コマンドを設定する前にmac address-table notification mac-changeコマンドでMACアドレス変更通知の履歴テーブルを有効にする必要がある。

### パラメーター

`history-size <0-500>` | MACアドレス変更通知の履歴テーブルのサイズ0-500の範囲で指定する

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- mac address-table notification mac-change history-size（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

snmp-server enable trap（グローバルコンフィグモード）
mac address-table notification mac-change（グローバルコンフィグモード）
mac address-table notification mac-change interval（グローバルコンフィグモード）
mac address-table notification mac-threshold（グローバルコンフィグモード）
snmp trap mac-change（インターフェースモード）
clear mac address-table notification mac-change（特権EXECモード）
show mac address-table notification mac-change（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK