[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# bgp router-id

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# bgp router-id A.B.C.D`

`(config-router)# no bgp router-id`

（IPv4/IPv6）BGPルーティングプロセスが使用するBGP識別子（ルーターID）を設定する。
no形式で実行した場合は、初期値（未設定）に戻す。
ルーターIDを設定するコマンドはいくつかあるが、BGPでは次の順序で使用される。

1. BGPモードのbgp router-idコマンドでBGPルーティングプロセス固有のルーターIDが設定されている場合は、それが使われる。
2. ループバックインターフェース（lo）にIPアドレスが設定されている場合、その中でもっとも大きなものがルーターIDとして使われる。
3. 1～2のいずれも未設定の場合は、ループバック（lo）以外のインターフェースに設定されたIPアドレスの中でもっとも大きなものがルーターIDとして使われる。

### パラメーター

`A.B.C.D` | ルーターID。IPアドレスと同じ形式で指定する

### 使用例

■ BGPルーターIDを設定する。

    awplus(config-router)# bgp router-id 10.10.10.1 ↓

### 注意・補足事項

■ BGP使用時は、本コマンドでルーターIDを明示的に設定すること。明示的に設定しない場合、マネージメント用Ethernetインターフェース（eth0）のIPアドレスがルーターIDとして使用される可能性がある。また、純粋なIPv6環境ではインターフェースにIPv4アドレスが設定されていないため、明示的な設定を行わない場合にルーターIDが無効な値となり、BGPセッションを確立できないことがあるので注意。

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- bgp router-id（BGPモード）

### 関連コマンド

ip address（インターフェースモード）
show bgp ipv6（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 summary（非特権EXECモード）
show ip bgp（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）
show ip bgp scan（非特権EXECモード）
show ip bgp summary（非特権EXECモード）
show ip interface（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK