[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# card enable

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`(config)# [no] card <1-2>.<1-12> enable`

ラインカード、コントロールファブリックカード（CFCカード）を有効にする。
no形式で指定した場合は、無効にする。

### パラメーター

`<1-2>.<1-12>` | 有効/無効にするラインカード、CFCカードのスタックメンバーIDとスロット番号をピリオド区切りで指定する。実際に指定できるスロット番号の範囲はシャーシによって異なる（スイッチポート解説編を参照）

### 使用例

■ スタックメンバーID=1、8番スロットのラインカードを無効化する場合

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# no card 1.8 enable ↓

### 注意・補足事項

■ アクティブなコントロールファブリックカードを「no card enable」で無効化することはできない。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- card enable（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show card（特権EXECモード）
show card detail（特権EXECモード）
type chassis disabled-cfc（トリガーモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK