[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# address prefix

モード: DHCPv6モード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPv6サーバー

`(config-dhcp6)# address prefix X:X::X:X/M [lifetime [VALID] [PREFERRED]]`

`(config-dhcp6)# no address prefix X:X::X:X/M`

DHCPv6クライアントに対して動的に割り当てるIPv6アドレスのプレフィックスを指定する。
no形式で実行した場合は、動的割り当てIPv6アドレス範囲の設定を削除する。
なお、address rangeコマンドを使えば、割り当てアドレスを「X:X::X:0～X:X::X:ffff」のように範囲指定することもできる。

### パラメーター

`X:X::X:X/M` | IPv6プレフィックス。クライアントには該当プレフィックス内のIPv6アドレスを動的に割り当てる
`VALID :=` | `{<5-315360000> | infinite}`
| IPv6アドレスの最終有効時間（秒）。少なくとも`PREFERRED`パラメーターの値と同じか、それよりも大きい値でなくてはならない。省略時は2592000秒（30日）
`PREFERRED :=` | `{<5-315360000> | infinite}`
| IPv6アドレスの推奨有効時間（秒）。`VALID`パラメーターの値と同じか、それよりも小さい値でなくてはならない。省略時は604800秒（7日）

### 使用例

■ DHCPv6クライアントに対して、プレフィックス2001:db8:10:10::/64内のIPv6アドレスを動的に割り当てるよう設定する。

    awplus(config-dhcp6)# address prefix 2001:db8:10:10::/64 ↓

### 注意・補足事項

■ 最終有効時間（`VALID`）に `infinite` を設定した場合は、DHCPv6クライアントにIPv6アドレスを割り当てても、show ipv6 dhcp bindingコマンドの表示には反映されない。

### コマンドツリー

    ipv6 dhcp pool (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- address prefix（DHCPv6モード）

### 関連コマンド

address range（DHCPv6モード）
ipv6 dhcp server（インターフェースモード）
show ipv6 dhcp binding（非特権EXECモード）
show ipv6 dhcp pool（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK