[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# match inner-tpid

モード: クラスマップモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config-cmap)# match inner-tpid TPID`

`(config-cmap)# no match inner-tpid`

対象クラスマップにmatch inner-tpid節を追加する。すでにmatch inner-tpid節が存在していた場合は、内容を変更する。
no形式で実行した場合はmatch inner-tpid節を削除する。
match inner-tpid節は、ダブルタグパケットにおける内側VLANタグヘッダーのTPID（Tag Protocol Identifier）値に基づいて、パケットをトラフィッククラスに分類するもの。

### パラメーター

`TPID` | ダブルタグパケットにおける内側VLANタグヘッダーのTPID（Tag Protocol Identifier）値。2バイトの16進数で指定する

### コマンドツリー

    class-map (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- match inner-tpid（クラスマップモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK