[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# enable

モード: 非特権EXECモード --> 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / コマンドラインインターフェース（CLI）

`> enable [<1-15>]`

現在の実効権限レベル（show privilegeコマンドで確認可能）を指定した権限レベルに移行させる。
非特権EXECモードから特権EXECモードに移行する際にも使用する。
enable passwordコマンドで各権限にパスワードを設定しているときは、ログインしたユーザーの権限レベル（usernameコマンドのprivilegeパラメーターで指定）が本コマンドで移行する先の権限レベルに満たない場合、本コマンド実行時にパスワードの入力を求めるプロンプトが表示される。
初期状態のようにパスワードを設定していない場合、本コマンドではユーザーの権限レベル以下の権限レベルにしか移行できない。
ユーザーに設定された権限レベル以上の操作を行いたい場合、enable passwordコマンドで各権限レベルに特権パスワードを設定することで移行が可能。
特権EXECモードから非特権EXECモードに戻る場合にはdisableコマンドを使う。

### パラメーター

`<1-15>` | 対象とするユーザー権限レベルを指定する。省略時は15を指定したものと見なされる

### 使用例

■ 特権パスワード未設定時

    awplus> enable ↓
    awplus#

■ 特権パスワード設定時

    awplus> enable ↓
    Password: XXXXXXXX ↓ （実際には表示されません）
    awplus#

### 関連コマンド

disable（特権EXECモード）
enable password（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK