[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show vlan stacking

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / バーチャルLAN

`> show vlan stacking`

VLANベースのダブルタグVLANにおける内部VLAN（内側タグ）と外部VLAN（外側タグ）のマッピング情報を表示する。

### 使用例

    awplus# show vlan stacking ↓

    VLAN Stacking (per-VLAN) mappings:
    Outer VLAN ID VLAN ID
    ============= =============
    9             6-8
    10            3-5

### 関連コマンド

vlan-stacking vlan outer-vlan（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK