[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show card

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`# show card`

カードの情報を表示する。

### 使用例

    awplus# show card ↓
    Card  Type             State
    --------------------------------------------------------------------------------
    1.1   AT-SBx81XS16     Online
    1.2   -                -
    1.3   -                -
    1.4   -                -
    1.5   AT-SBx81CFC960   Online (Active)
    1.6   -                -
    1.7   -                -
    1.8   -                -
    1.9   -                -
    1.10  -                -
    1.11  -                -
    1.12  -                -
    --------------------------------------------------------------------------------

表 1
Card | ラインカード、コントロールファブリックカードのスタックメンバーIDとスロット番号をピリオド区切りで表す
Type | カードの製品名
State | ステータス。Booting（ファームウェア読み込み中）、Initializing（初期化中）、Joining（通信中）、Syncing Firmware（ファームウェア更新中）、Configuring（コンフィグ適用中）、Syncing（スタンバイのコントロールファブリックカードが同期中）、Online（使用可能な状態）、Provisioned（スロットがカード受け入れ準備中）、Disabled（使用不可。アドバンスド ラインカード AT-SBx81XS16 を、12スロットシャーシ AT-SBx8112 のスロット1、2、3、4、8、10以外に装着した場合や、AT-SBx81XLEM のラージテーブルモード時（platform silicon-profile profile3 設定時）に AT-SBx81XLEM 以外のラインカードを装着した場合に表示される）のいずれか。コントロールファブリックカードの場合は、Activeまたは、Standbyも表示される

### 注意・補足事項

■ スロット番号の範囲はシャーシによって異なる（スイッチポート解説編を参照）。
■ ISSU（issu bootコマンド）の実行直後は、CFCとラインカードで実行中のファームウェアバージョンが異なる場合がある。これは、ラインカードのState欄に「*」が付くことで示される。

### 関連コマンド

platform silicon-profile（グローバルコンフィグモード）
show card detail（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK