[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# auth profile

モード: グローバルコンフィグモード --> ポート認証プロファイルモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config)# [no] auth profile NAME`

ポート認証プロファイルモードに移行する。
指定された名前のプロファイルが存在しない場合は、新しいものを作成する。
no形式で実行した場合は、指定したポート認証プロファイルを削除する。

### パラメーター

`NAME` | プロファイル名。64文字以下。大文字小文字を区別する。

### 使用例

■ 新しいプロファイル「student」を作成する。

    awplus(config)# auth profile student ↓
    awplus(config-auth-profile)#

■ プロファイル「student」を削除する。

    awplus(config)# no auth profile student ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- auth profile（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- auth auth-fail vlan（ポート認証プロファイルモード）
             +- auth critical（ポート認証プロファイルモード）
             +- auth dhcp-framed-ip-lease（ポート認証プロファイルモード）
             +- auth dynamic-vlan-creation（ポート認証プロファイルモード）
             +- auth forward（ポート認証プロファイルモード）
             +- auth guest-vlan（ポート認証プロファイルモード）
             +- auth guest-vlan forward（ポート認証プロファイルモード）
             +- auth guest-vlan hw-forwarding（ポート認証プロファイルモード）
             +- auth host-mode（ポート認証プロファイルモード）
             +- auth log（ポート認証プロファイルモード）
             +- auth max-supplicant（ポート認証プロファイルモード）
             +- auth multi-vlan-session（ポート認証プロファイルモード）
             +- auth priority（ポート認証プロファイルモード）
             +- auth reauthentication（ポート認証プロファイルモード）
             +- auth roaming disconnected（ポート認証プロファイルモード）
             +- auth roaming enable（ポート認証プロファイルモード）
             +- auth session-timeout（ポート認証プロファイルモード）
             +- auth supplicant-mac（ポート認証プロファイルモード）
             +- auth timeout connect-timeout（ポート認証プロファイルモード）
             +- auth timeout quiet-period（ポート認証プロファイルモード）
             +- auth timeout reauth-period（ポート認証プロファイルモード）
             +- auth timeout server-timeout（ポート認証プロファイルモード）
             +- auth timeout supp-timeout（ポート認証プロファイルモード）
             +- auth two-step enable（ポート認証プロファイルモード）
             +- auth two-step order（ポート認証プロファイルモード）
             +- auth vlan-restriction（ポート認証プロファイルモード）
             +- auth-mac enable（ポート認証プロファイルモード）
             +- auth-mac method（ポート認証プロファイルモード）
             +- auth-mac reauth-relearning（ポート認証プロファイルモード）
             +- auth-web enable（ポート認証プロファイルモード）
             +- auth-web max-auth-fail（ポート認証プロファイルモード）
             +- auth-web method（ポート認証プロファイルモード）
             +- description（ポート認証プロファイルモード）
             +- dot1x eapol-version（ポート認証プロファイルモード）
             +- dot1x max-auth-fail（ポート認証プロファイルモード）
             +- dot1x max-reauth-req（ポート認証プロファイルモード）
             +- dot1x max-req（ポート認証プロファイルモード）
             +- dot1x port-control（ポート認証プロファイルモード）
             +- dot1x timeout tx-period（ポート認証プロファイルモード）

### 関連コマンド

auth auth-fail vlan（インターフェースモード）
auth critical（インターフェースモード）
auth dynamic-vlan-creation（インターフェースモード）
auth forward（インターフェースモード）
auth guest-vlan forward（インターフェースモード）
auth guest-vlan（インターフェースモード）
auth host-mode（インターフェースモード）
auth log（インターフェースモード）
auth max-supplicant（インターフェースモード）
auth profile（インターフェースモード）
auth reauthentication（インターフェースモード）
auth roaming disconnected（インターフェースモード）
auth roaming enable（インターフェースモード）
auth supplicant-mac（インターフェースモード）
auth timeout connect-timeout（インターフェースモード）
auth timeout quiet-period（インターフェースモード）
auth timeout reauth-period（インターフェースモード）
auth timeout server-timeout（インターフェースモード）
auth timeout supp-timeout（インターフェースモード）
auth two-step enable（インターフェースモード）
auth-mac enable（インターフェースモード）
auth-mac method（インターフェースモード）
auth-mac reauth-relearning（インターフェースモード）
auth-web enable（インターフェースモード）
auth-web max-auth-fail（インターフェースモード）
auth-web method（インターフェースモード）
description（インターフェースモード）
dot1x eapol-version（インターフェースモード）
dot1x max-auth-fail（インターフェースモード）
dot1x max-reauth-req（インターフェースモード）
dot1x port-control（インターフェースモード）
dot1x timeout tx-period（インターフェースモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK