[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# echo-interval

モード: BFDプロファイルモード
カテゴリー: IP / BFD

`(config-profile)# echo-interval <10-60000>`

`(config-profile)# no echo-interval`

エコーパケット（echo-mode）の最小送受信間隔を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は50ミリ秒。

### パラメーター

`<10-60000>` | 最小送受信間隔（ミリ秒）。初期値は50

### 使用例

■ BFDプロファイル「abc」においてエコーパケットの最小送受信間隔を20ミリ秒に設定する。

    awplus(config)# bfd profile abc ↓
    awplus(config-profile)# echo-interval 20 ↓

### コマンドツリー

    bfd profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- echo-interval（BFDプロファイルモード）

### 関連コマンド

bfd profile（グローバルコンフィグモード）
profile（BFDピアモード）
ip route bfd（インターフェースモード）
ip route bfd all-interfaces（グローバルコンフィグモード）
detect-multiplier（BFDプロファイルモード）
receive-interval（BFDプロファイルモード）
transmit-interval（BFDプロファイルモード）
echo-mode（BFDプロファイルモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK