[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# auth dynamic-vlan-creation

モード: ポート認証プロファイルモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-auth-profile)# auth dynamic-vlan-creation [rule {deny|permit}]`

`(config-auth-profile)# no auth dynamic-vlan-creation`

対象スイッチポートでダイナミックVLANを有効にする。
no形式で実行した場合は対象スイッチポートでダイナミックVLANを無効にする。
初期設定は無効。
ダイナミックVLANが有効なポートでは、RADIUSサーバーが返してきたTunnel-Private-Group-ID属性の値をもとに、認証をパスしたSupplicantの所属VLANを動的に変更する。

> Note

> > 本コマンドは、ポート認証設定をテンプレート化する際に使用するコマンド（ポート認証プロファイルモード）です。　機能は、インターフェースモードの auth dynamic-vlan-creationコマンドと同じです。　詳細情報は、本リファレンスの「インターフェース」/「ポート認証」をご覧ください。

### パラメーター

`rule {deny|permit}` | 対象ポートがMulti-Supplicantモードに設定されている場合（auth host-modeコマンドでmulti-supplicantを指定した場合）、2番目以降のSupplicantに対してRADIUSサーバーが返却してきたVLANが最初のSupplicantの所属VLANと異なっていた場合の動作を指定する。初期設定はdeny
| `deny` | 最初のSupplicantとVLANが異なる場合、および、VLANが割り当てられない場合は認証失敗とする
| `permit` | 最初のSupplicantとVLANが異なっていても認証成功とし、最初のSupplicantと同じVLANで通信を許可する

### コマンドツリー

    auth profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth dynamic-vlan-creation（ポート認証プロファイルモード）

### 関連コマンド

auth dynamic-vlan-creation（インターフェースモード）
auth profile（インターフェースモード）
auth profile（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK