[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# default-information originate

モード: OSPFモード
カテゴリー: IP / 経路制御（OSPF）

`(config-router)# default-information originate [always] [metric <0-16777214>] [metric-type <1-2>] [route-map NAME]`

`(config-router)# no default-information originate [always] [metric] [metric-type] [route-map NAME]`

（ASBRとしての設定）デフォルト経路（0.0.0.0/0）のAS外部LSAを生成し、AS内に通知するよう設定する。
no形式でオプションを指定しなかった場合は、デフォルト経路のAS外部LSAを生成しないようにする。
no形式でオプションを指定した場合は、指定したオプションをオフにするか、オプション値をデフォルト値に戻す。
本コマンドを実行すると、該当ルーターはASBRとして動作するようになる。

### パラメーター

`always` | デフォルト経路の情報を持っていなくても0.0.0.0/0のAS外部LSAを生成させたい場合に指定する。省略時はOSPF以外でデフォルト経路を学習したときだけ0.0.0.0/0のAS外部LSAを生成する
`metric <0-16777214>` | デフォルト経路をAS外部経路としてOSPFネットワーク内に再通知するときのメトリック。省略時は10
`metric-type <1-2>` | AS外部経路のメトリックタイプ。タイプ1（再通知時のメトリックにAS内の通過コストを加算した上で評価する）、タイプ2（再通知時のメトリックをAS全体で使う）のいずれかから選択する。省略時はタイプ2
`route-map NAME` | ルートマップ名。再通知するデフォルト経路の属性を任意に設定したい場合に指定する

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

### コマンドツリー

    router ospf (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- default-information originate（OSPFモード）

### 関連コマンド

default-metric（OSPFモード）
ip route（グローバルコンフィグモード）
redistribute（OSPFモード）
route-map（グローバルコンフィグモード）
router rip（グローバルコンフィグモード）
show ip ospf（非特権EXECモード）
show ip ospf database external（非特権EXECモード）
show ip ospf database nssa-external（非特権EXECモード）
show ip protocols ospf（非特権EXECモード）
show ip route（非特権EXECモード）
show ip route database（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK