[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# atmf secure-mode

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`(config)# [no] atmf secure-mode`

AMFセキュアモードを有効にする。
no形式で実行した場合はAMFセキュアモードを無効にする。
初期設定は無効。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- atmf secure-mode（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

atmf secure-mode enable-all（特権EXECモード）
show atmf secure-mode（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK