[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 pim bsr-candidate

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / PIM

`(config)# ipv6 pim [vrf VRFNAME] bsr-candidate IFNAME [<0-128> [<0-255>]]`

`(config)# no ipv6 pim [vrf VRFNAME] bsr-candidate [IFNAME]`

（PIM-SMv6）ブートストラップルーター候補（C-BSR）として動作するよう設定する。
no形式で実行した場合は、C-BSRとしての動作をやめるよう設定する。
BSR（Bootstrap Router）は、PIM-SMv6ネットワーク上のマルチキャストグループ一覧と、各グループのランデブーポイント候補（C-RP）の一覧を収集・保持・広告する役割を持つルーター。ネットワーク上に複数のC-BSRが存在する場合は、もっとも大きな優先度（Preference）を持つルーターがBSRに選出される。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名。省略時はグローバルVRFインスタンスが対象となる
`IFNAME` | 自らをC-BSR（ブートストラップルーター候補）として広告するときのIPv6アドレスが設定されているインターフェース名
`<0-128>` | ハッシュマスク長。各ルーターにおいて、実際に使用するRPをハッシュ関数によって決定するとき、グループアドレスの先頭何ビットを計算に使うべきかを指定する。初期値は126
`<0-255>` | BSR優先度。値が大きいほどBSRになる可能性が高い。初期値は64

### 使用例

■ PIM-SMv6ネットワークのブートストラップルーター候補（C-BSR）として動作するよう設定する。自身を広告するときはvlan10のIPv6アドレスを使う。

    awplus(config)# ipv6 pim bsr-candidate vlan10 ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPIM6サービスを有効にしておくこと（service pim6コマンド）。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ipv6 pim bsr-candidate（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip vrf（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim rp-candidate（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim sparse-mode（インターフェースモード）
show ipv6 pim sparse-mode bsr-router（非特権EXECモード）
show ipv6 pim sparse-mode rp mapping（非特権EXECモード）
show ipv6 pim sparse-mode rp-hash（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK