[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# バーチャルシャーシスタック（VCS） / 応用

## スレーブのファイルを操作する

VCS構成時には、以下のコマンドを使用してスレーブのファイルシステムを操作できます。

- copy
- delete
- dir
- edit
- mkdir
- rmdir
- show file

スレーブ上のファイルを指定するときは、通常のローカルファイルパスの代わりに、次の形式を使用してください。前述のコマンドにおいてローカルファイルパスを指定できる箇所なら、どこでもこの形式を使用できます。

`<VCSHOSTNAME>-<MEMBERID>.<SLOTID>/<ABSOLUTEPATH>
`

ここで、<VCSHOSTNAME>はVCSグループのホスト名（未設定時はawplus）を、<MEMBERID>はスレーブのスタックメンバーID（1～2）を、<SLOTID>はコントロールファブリックカード（CFC）の装着されているスロット番号（5～6）を、<ABSOLUTEPATH>は該当メンバーのファイルシステムにおける絶対パス（デバイス名を含む完全なパス）を表します。

> Note

> > <ABSOLUTEPATH>にUSB（デバイス名「usb」）上のパスを指定することはできません。詳しくは次の「注意・補足事項」をご覧ください。

たとえば、VCSグループのホスト名がvcgで、スレーブのIDが2のとき、スレーブのスロット5に搭載されているCFC上のファイルflash:/backup/config/sample.cfgは次のように表します。

`vcg-2.5/flash:/backup/config/sample.cfg
`

なお、<MEMBERID>にマスターのIDを、<SLOTID>にアクティブCFCが搭載されているスロット番号を指定した場合は、単に<ABSOLUTEPATH>を指定したのと同じ扱いとなります。
その他の動作や表示内容については、単体構成時と同じです。
ファイル操作の詳細については、「運用・管理」の「ファイル操作」をご覧ください。

#### 注意・補足事項

ファイル操作コマンドにおいて、<ABSOLUTEPATH>にUSB（デバイス名「usb」）を指定することはできません。スレーブに装着されたUSB上のファイルを操作したい場合は、remote-loginコマンドで該当スレーブメンバーにログインしてから操作してください。
たとえば、スレーブ（ID=2）のスロット5に搭載されているCFCに装着されたUSB上のファイルoncard.cfgをVCSグループ全体で使用したいときは、次のようにします。

1. remote-loginコマンドでスレーブ上のCFCにログインし、同CFC上でUSBからフラッシュメモリーにファイルをコピーします。

       vcg# remote-login 2.5 ↓
       Type 'exit' to return to vcg.

       AlliedWare Plus (TM) 5.5.5 xx/xx/xx xx:xx:xx

       vcg-2.5> enable ↓
       vcg-2.5# copy usb:/oncard.cfg flash:/ ↓

2. exitコマンドでマスターに戻り、スレーブ上のCFCのフラッシュメモリーからマスター（VCSグループ）にファイルをコピーします。

       vcg-2.5# exit ↓
       vcg# copy vcg-2.5/flash:/oncard.cfg flash:/ ↓

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK