[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# issu boot

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`# issu boot FILEPATH`

コントロールファブリックカードAT-SBx81CFC960（以下、CFC960）を複数使用した冗長化構成において、システムを完全停止せずにコントロールファブリックカード（CFC）のファームウェアを更新するISSU（In-Service Software Upgrade）を実行する。
ISSUをサポートするのは以下の構成。

1. 単体構成（CFC960を2枚装着）
2. VCS構成（CFC960を2枚ずつ装着）
3. VCS構成（CFC960を1枚ずつ装着）

> Note

> > 単体構成（CFC960を1枚だけ装着）はサポート対象外です。

各シャーシにCFCが2枚ずつ装着されている1、2の構成では、同一シャーシ内でのアクティブCFC切り替えだけが発生するヒットレス・アップグレード（hitless upgrade）が可能。2のVCS構成でも、マスターシャーシの切り替えは発生しない。
一方、各シャーシにCFCが1枚ずつしか装着されていない3の構成では、アクティブCFCの切り替えにともないマスターシャーシの切り替えが発生するローリング・アップグレード（rolling upgrade）となる。

### パラメーター

`FILEPATH` | ファームウェアのイメージファイルのパス。イメージファイルは、アクティブCFC上のフラッシュメモリーまたはUSBメモリーのルートディレクトリー（flash:/またはusb:/）になくてはならない。また、拡張子は「.rel」でなくてはならない

### 使用例

    awplus# issu boot SBx81CFC960-5.5.5-2.2.rel ↓

### 注意・補足事項

■ ISSUはファームウェアバージョン5.4.4-1.1以降のメンテナンスバージョン間（5.4.4-1.1から5.4.4-1.2など）でのみ使用可能。また、メンテナンスバージョン間でも互換性のない場合があるため、各メンテナンスバージョンのリリースノートを参照すること。マイナーバージョン間（5.4.4-1.1から5.4.4-2.xなど）やメジャーバージョン間（5.4.4-1.1から5.4.5-x.xなど）でのファームウェア更新には使用できない。
■ 現在動作しているファームウェア（show bootコマンドの「Current boot image」）がフラッシュメモリー上に存在しない場合（「file exists」でない場合）、本コマンドは実行できない。
■ 本コマンドでUSBメモリー上のイメージファイルを指定するには、あらかじめboot systemコマンドのbackupパラメーターを使ってフラッシュメモリー上のイメージファイルをバックアップ用ファームウェアとして設定しておく必要がある。
■ 本コマンド実行後、本当にISSU処理を開始してよいか確認するプロンプトが表示される。いったんここで処理開始を選択したら、それ以降ユーザーがISSU処理を中断することはできない（ISSU処理を中断するコマンドや特殊なキーバインド（Ctrl/Cなど）は存在しない）。
■ ISSU処理の実行中は、CFCやラインカードの抜き差しを行わないこと。
■ ISSU処理を開始すると、CLIにログインしているユーザーのコマンドモードが個別コンフィグモードであった場合は、グローバルコンフィグモードに強制移動される。
■ ISSU処理の実行中、CLIのコマンドモードを個別コンフィグモードに移動したり、設定内容を変更したりすることはできない。ただし、非特権EXECモード、特権EXECモード、グローバルコンフィグモード間の移動は可能。また、show issuコマンドなどの実行は可能。
■ ログイン中のCLIには、ISSU処理中であることを示すメッセージが出力される。
■ ISSUの処理は次の順序で行われる。

> Note

> > 以下の説明では、単体構成かVCS構成かを問わず、アクティブCFCが存在するシャーシを「マスターシャーシ」と呼んでいます。

1. アクティブCFC上に指定されたファームウェアイメージファイルが存在するかどうかチェックする。
2. スタンバイCFCのファームウェアを1枚ずつ更新する。
   ※更新順序はCFCスロット番号の大きい順（例：2.6 → 2.5 → 1.6）
   1. スタンバイCFCの起動ファームウェアを更新する。
   2. スタンバイCFCを再起動する。
      ※ローリング・アップグレード（各シャーシにCFCを1枚ずつ装着している構成3）では、CFCと同時にラインカードも再起動。
   3. スタンバイCFCがシャーシに復帰するまで待機する。
   4. スタンバイCFCが復帰してきたら、次のスタンバイCFCの更新処理に移る。
      すべてのスタンバイCFCを更新したら、アクティブCFCの更新処理に移る。
3. アクティブCFCのファームウェアを更新する。
   1. アクティブCFCの起動ファームウェアを更新する。
   2. アクティブCFCを再起動する。
      - 各シャーシにCFCを2枚ずつ装着している構成1、2では、これにより、マスターシャーシ上のもう一枚のCFC（スタンバイCFC）がアクティブCFCに昇格する。
      - 各シャーシにCFCを1枚ずつ装着している構成3では、これにより、スレーブシャーシ上のCFC（スタンバイCFC）がアクティブCFCに昇格する（マスターシャーシが切り替わる）。
        ※ローリング・アップグレード（各シャーシにCFCを1枚ずつ装着している構成3）では、CFCと同時にラインカードも再起動。
   3. 旧アクティブCFCがスタンバイCFCとしてシャーシに復帰するまで待機する。
   4. 旧アクティブCFCがスタンバイCFCとして復帰してきたら、アクティブCFCの更新処理は完了。
4. CFC更新完了
   ※ヒットレス・アップグレード（各シャーシにCFCを2枚ずつ装着している構成1、2）の場合、この時点ではラインカードのファームウェアは更新されていない。このままでも通常運用は可能だが、新ファームウェアの追加機能を利用したり、新ファームウェアでの修正事項をシステム全体に適用したりするには、都合のよい時間帯に手動で各ラインカードを再起動する必要がある。
   ※ローリング・アップグレード（各シャーシにCFCを1枚ずつ装着している構成3）では、CFCと同時にラインカードも再起動されるため、この時点でCFC、ラインカードともファームウェアが更新されている。

[1. 単体構成（CFC960を2枚装着）]

[2. VCS構成（CFC960を2枚ずつ装着）]

[3. VCS構成（CFC960を1枚ずつ装着）]

■ なんらかの原因で一定時間内（issu abort-timeout）にスタンバイCFCが復帰しなかった場合、ISSU処理は中断される。
このとき、CFC間でファームウェアバージョンの不一致が発生するが、この状態での運用はサポート対象外であるため、手動で同一ファームウェアに設定しなおす必要がある。
ISSU中断後は「Current boot image」が旧ファームウェアのままになっているため、reboot/reloadコマンドのcardパラメーターを利用して更新済みのスタンバイCFCを再起動すれば、全CFCのファームウェアがISSU実行前のものに戻る。
その後は、再度issu bootコマンドを実行することが可能。
また、通常のファームウェア更新手順にしたがいboot systemコマンドで新ファームウェアを指定し、reboot/reloadコマンドでシステムを再起動することもできる。
■ ヒットレス・アップグレード（各シャーシにCFCを2枚ずつ装着している構成1、2）の場合、ISSUによって更新されるのはCFC上のファームウェアだけで、ラインカード上のファームウェアは更新されない。この状態でも通常運用は可能だが、新ファームウェアの追加機能を利用したり、新ファームウェアでの修正事項をシステム全体に適用したりするには、すべてのラインカードを手動で再起動し、システム全体を新ファームウェアで動作する状態にする必要がある。CFCのファームウェア更新後は、都合のよい時間帯に手動で各ラインカードを再起動し、ラインカード上のファームウェアもCFCと同じバージョンに更新すること。ラインカードの再起動には、reboot/reloadコマンドのcardパラメーターを使う。
一方、ローリング・アップグレード（各シャーシにCFCを1枚ずつ装着している構成3）では、CFCと同時にラインカードも再起動されるため、ISSU処理の実行完了によりすべてのCFC、ラインカードの更新が完了する。
■ VCS構成でマスター・スレーブの両シャーシにCFCが2枚ずつ装着されている場合、ISSUの実行によってマスターシャーシの切り替えは発生しないが、マスターシャーシ上のアクティブCFCは必ず切り替わる。なお、マスター・スレーブの両シャーシにCFCが1枚ずつしか装着されていない構成では、ISSUの実行によってマスターシャーシが切り替わる。

### 関連コマンド

issu abort-timeout（グローバルコンフィグモード）
issu rejoin-timeout（グローバルコンフィグモード）
reboot（特権EXECモード）
reload（特権EXECモード）
show issu（特権EXECモード）
type issu（トリガーモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK