[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# destination

モード: リンク監視プローブモード
カテゴリー: 運用・管理 / リンク監視

`(config-linkmon-probe)# destination {A.B.C.D|X:X::X:X|HOSTNAME}`

`(config-linkmon-probe)# no destination`

対象リンク監視プローブ（ICMP）における調査パケットの送信先を指定する。
no形式で実行した場合は送信先の設定を削除する。
初期状態は未設定。
リンク監視プローブ（ICMP）が機能するためには、destinationコマンドで調査パケットの送信先を指定し、enableコマンドで有効にする必要がある。

### パラメーター

`A.B.C.D` | IPv4アドレス
`X:X::X:X` | IPv6アドレス。別途 ip-versionコマンドでIPバージョン6を指定する必要がある。またリンクローカルアドレスを指定する場合は、egress interfaceコマンドで送出インターフェースも指定すること
`HOSTNAME` | ホスト名。DNSへの問い合わせは、取得したA、AAAAレコードの有効期間（TTL）にしたがい定期的に行われる。指定したホスト名が複数のA、AAAAレコードを持つ場合は、最小のTTLを使用する

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはICMP方式（type icmp-ping）のリンク監視プローブでのみ有効。

### コマンドツリー

    linkmon probe (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- destination（リンク監視プローブモード）

### 関連コマンド

egress interface（リンク監視プローブモード）
ip-version（リンク監視プローブモード）
show linkmon probe（非特権EXECモード）
source（リンク監視プローブモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK