[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# service telnet

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / Telnet

`(config)# [no] service telnet [PROTOCOL]`

Telnetサーバーを有効化する。
no形式で実行した場合は、Telnetサーバーを無効にする。
初期設定では利用可能なすべてのプロトコルファミリー上で無効。

### パラメーター

`PROTOCOL` | Telnetサーバーが使用するプロトコルファミリー（ここではIPバージョンの意味）。本オプションを指定した場合は、指定したプロトコルファミリー上でのTelnetサーバーの有効・無効だけを変更する。本オプションを指定しなかった場合は、利用可能なすべてのプロトコルファミリー上でのTelnetサーバーの有効・無効を変更する
| `ip` | IPv4上のTelnetサーバー
| `ipv6` | IPv6上のTelnetサーバー

### 使用例

■ Telnetサーバーを無効化する。

    awplus(config)# no service telnet ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- service telnet（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show telnet（非特権EXECモード）
telnet server（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK