[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# clear test interface

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / 一般設定

`# clear test interface {IFRANGE|all}`

ループバックテスト（test interfaceコマンド）の実行結果とカウンターをクリアする。

### パラメーター

`IFRANGE` | ポートリスト。ハイフン、カンマを使った複数指定が可能
`all` | すべてのポートを指定する

### 使用例

■ To clear the counters for port1.0.1 use the command:

    awplus# clear test interface port1.0.1 ↓

■ To clear the counters for all interfaces use the command:

    awplus# clear test interface all ↓

■ To clear the counters for ports 1 to 12 on XEM 1 (port1.1.1 through port1.1.12) apply:

    awplus# clear test interface port1.1.1-port1.1.12 ↓

### 関連コマンド

service test（グローバルコンフィグモード）
test interface（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK