[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# L2スイッチング / BFD

BFD（Bi-directional Forwarding Detection）は、イーサネットネットワーク上の任意の2点間における障害（パケットが適切に送受信されているか）を検知する機能です。
任意のスイッチポート2点でBFDを有効にすることで、BFDパケットを送受信し、BFDパケットが一定時間受信できない場合に障害とみなします。
BFDの設定は、bfd ethernet-modeコマンドで行います。

隣接ノード間にL2スイッチなどが介在して隣接ノードの障害が伝わらないときに有効な機能です。
レイヤー2冗長プロトコル（STP/RSTP/MSTP、EPSR、G.8032）と併用することで、接続の復旧が可能になります。

> Note

> > BFDは、コントロールファブリックカードAT-SBx81CFC960搭載時のみ使用可能です。

> Note

> > BFDは、x3100シリーズとx8100シリーズ、もしくは、x8100シリーズ同士でのみ使用可能です。

> Note

> > LAGインターフェースではBFDを有効にはできません。

> Note

> > BFDと連携可能な機能は以下です。
> > - STP/RSTP/MSTP
> > - EPSR
> > - G.8032

> Note

> > BFDが有効なポートで障害を検出しても、show interfaceコマンドによる障害の確認はできません。BFDに関する確認はshow bfdコマンドで行ってください。

## 基本設定

次に、BFDの設定例を示します。
ここでは、下の図のように、RSTPが有効なスイッチAとスイッチB間でBFD機能を有効にする設定を説明します。

### スイッチAの設定

1. スイッチAのポート1.1.1にBFDを設定する。

    awplus> enable ↓
    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# interface port1.1.1 ↓
    awplus(config-if)# bfd ethernet-mode interval 50 multiplier 3 ↓

2. スイッチAのポート1.1.2にBFDを設定する。

    awplus> enable ↓
    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# interface port1.1.2 ↓
    awplus(config-if)# bfd ethernet-mode interval 50 multiplier 3 ↓

### スイッチBの設定

1. スイッチBのポート1.1.1にBFDを設定する。

    awplus> enable ↓
    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# interface port1.1.1 ↓
    awplus(config-if)# bfd ethernet-mode interval 50 multiplier 3 ↓

2. スイッチBのポート1.1.2にBFDを設定する。

    awplus> enable ↓
    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# interface port1.1.2 ↓
    awplus(config-if)# bfd ethernet-mode interval 50 multiplier 3 ↓

設定は以上です。
これにより、スイッチAとスイッチB間でBFDによる障害検出が可能になります。
下記の図のように、スイッチAのポート1.1.1とスイッチBのポート1.1.1間に障害が発生した場合に、ルートを切り替えることによって復旧が可能になります。

各スイッチに設定されたBFDの内容を表示するには、show bfdコマンドを実行します。
各スイッチのBFD有効ポートごとにBFDの内容を表示するには、show bfd interfaceコマンドを実行します。

> Note

> > BFDが有効なポートで障害を検出しても、show interfaceコマンドによる障害の確認はできません。BFDに関する確認はshow bfdコマンドで行ってください。

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK