[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# type chassis disabled-cfc

モード: トリガーモード
カテゴリー: 運用・管理 / トリガー

`(config-trigger)# type chassis disabled-cfc`

シャーシディセーブルCFCトリガーを作成する。
シャーシディセーブルCFCトリガーは次のときに起動される。

- card enableコマンドによりコントロールファブリックカードが無効になったとき

### 使用例

■ コントロールファブリックカードが無効になったときに起動するトリガー「9」を作成する。

    awplus(config)# trigger 9 ↓
    awplus(config-trigger)# type chassis disabled-cfc ↓

### コマンドツリー

    trigger (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- type chassis disabled-cfc（トリガーモード）

### 関連コマンド

card enable（グローバルコンフィグモード）
show card（特権EXECモード）
show card detail（特権EXECモード）
show trigger（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK