[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# clear application-proxy threat-protection

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`# clear application-proxy threat-protection {A.B.C.D|HHHH.HHHH.HHHH|all}`

AMFアプリケーションプロキシー機能による不正アドレスの遮断を解除する。
本コマンドはマスターでのみ有効。

### パラメーター

`A.B.C.D` | 遮断解除対象のIPアドレス
`HHHH.HHHH.HHHH` | 遮断解除対象のMACアドレス
`all` | すべてのIP/MACアドレス

### 使用例

■ IPアドレス「10.34.199.117」の遮断を解除する。

    awplus# clear application-proxy threat-protection 10.34.199.117 ↓

### 注意・補足事項

■ AMFアプリケーションプロキシー機能の対応製品については、AMF応用編を参照。

### 関連コマンド

service atmf-application-proxy（グローバルコンフィグモード）
show application-proxy threat-protection（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK