[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip msdp peer hold-time

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / MSDP

`(config)# ip msdp peer A.B.C.D hold-time <15-75>`

`(config)# no ip msdp peer A.B.C.D hold-time`

指定したMSDPピアにおいて、最後にMSDPメッセージを受信してからMSDPピア接続が切断されるまでの時間を設定する。
各MSDPピアにip msdp peer keep-aliveコマンドで設定されているKEEPALIVEメッセージの送信間隔よりも大きい値を設定する必要がある。
本コマンドで個々のMSDPピアにMSDPピア接続が切断されるまでの時間を設定した場合、ip msdp hold-timeコマンドで設定した値は上書きされる。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`A.B.C.D` | MSDPピアのIPv4アドレス
`<15-75>` | 最後にMSDPメッセージを受信してからMSDPピア接続が切断されるまでの時間。単位は秒。初期値は75

### 使用例

MSDPピア10.0.0.8において、最後にMSDPメッセージを受信してからMSDPピア接続が切断されるまでの時間を42秒に設定する。

    awplus(config)# ip msdp peer 10.0.0.8 hold-time 42 ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip msdp peer hold-time（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip msdp keep-alive（グローバルコンフィグモード）
ip msdp hold-time（グローバルコンフィグモード）
ip msdp peer keep-alive（グローバルコンフィグモード）
ip msdp mesh-group member keep-alive（グローバルコンフィグモード）
ip msdp mesh-group member hold-time（グローバルコンフィグモード）
ip msdp sa-cache-timeout（グローバルコンフィグモード）
show ip msdp peer（非特権EXECモード）
show ip msdp sa-cache（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK