[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# clear counter stack

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

`# clear counter stack`

VCSの統計情報（show counter stackコマンドで確認可能）をクリアする。

### 使用例

■ VCSの統計情報をクリアする。

    awplus# clear counter stack ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、コントロールファブリックカードAT-SBx81CFC960を搭載しており、なおかつVCS plusライセンスが有効化されている場合のみ有効。

### 関連コマンド

show counter stack（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK