[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show application-proxy whitelist advertised-address

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`# show application-proxy whitelist advertised-address`

AMFアプリケーションプロキシーのホワイトリスト機能において、エッジノードが端末の通信可否をホワイトリストサーバー（AT-SESC/AMF Security mini）に問い合わせるときに通知するIPv4アドレスの設定（application-proxy whitelist advertised-addressコマンドの設定）を表示する。

### 使用例

    awplus# show application-proxy whitelist advertised-address ↓
    ATMF Application Proxy Whitelist advertised-address:
      Interface  : vlan1001
      IP address : 10.34.16.5

### 関連コマンド

application-proxy whitelist advertised-address（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK