[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 mld query-max-response-time

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / MLD

`(config-if)# ipv6 mld query-max-response-time <1-240>`

`(config-if)# no ipv6 mld query-max-response-time`

対象インターフェースにおけるMLDの動作パラメーターQuery Response Intervalの値を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1-240>` | 代表ルーター時にGeneral Membership QueryのMax Response Timeフィールドにセットする値（Query Response Interval）。単位は秒。初期値は10

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 mld query-max-response-time（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ipv6 mld query-interval（インターフェースモード）
show ipv6 mld interface（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK