[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show memory history

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`> show memory history [<1-2>.<1-12>]`

メモリー使用率の推移をグラフで表示する。

### パラメーター

`<1-2>.<1-12>` | 表示するラインカード、CFCカードのスタックメンバーIDとスロット番号をピリオド区切りで指定する。実際に指定できるスロット番号の範囲はシャーシによって異なる（スイッチポート解説編を参照）

### 使用例

    awplus> show memory history ↓

    Card 1.5:

    Per second memory utilisation history

    100
     90
     80
     70
     60
     50
     40
     30
     20
     10 ************************************************************
        |....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....
        Oldest                                                Newest
            Memory utilization% per second (last 60 seconds)
                  * = average memory utilisation%

    Per minute memory utilisation history

    100
     90
     80
     70
     60
     50
     40
     30
     20
     10                                          *******************
        |....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....
        Oldest                                                Newest
            Memory utilization% per minute (last 60 minutes)
                  * = average memory utilisation%

    Per (30) minute memory utilisation history

    100
     90
     80
     70
     60
     50
     40
     30
     20
     10                                                            *
        |....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....
        Oldest                                                Newest
            Memory utilization% per 30 minutes (last 60 values / last 30 hours)
                  * = average, - = minimum, + = maximum

    Card 1.6:
    ...

### 注意・補足事項

■ VCSマスターに対して本コマンドを実行した場合は、すべてのスタックメンバーに関する情報を表示する。ただし、スタックメンバーIDを指定した場合は、該当メンバーに関する情報だけを表示する。

### 関連コマンド

show memory（非特権EXECモード）
show process（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK