[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip name-server

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`> show ip name-server [vrf VRFNAME|global]`

ip name-serverコマンドによって手動設定、あるいは、DHCPクライアント機能（ip address dhcpコマンド）によって動的学習したDNSサーバーの一覧（DNSサーバーリスト）を表示する。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名。指定したVRFインスタンスのみ表示するときに指定する。省略時はすべてのVRFインスタンスが表示される
`global` | グローバルVRFインスタンスのみ表示するときに指定する。省略時はすべてのVRFインスタンスが表示される

### 使用例

■ DNSサーバーリストを表示する。
「static」は手動設定したDNSサーバー、「dynamic」はDHCPクライアント機能によって動的に学習したDNSサーバーを表す。dynamicの後のカッコ内は該当DNSサーバーアドレスを学習したインターフェース名。

    awplus> show ip name-server ↓
    Currently learned name-servers:
    192.168.10.5 dynamic (vlan10)
    192.168.10.11 dynamic (vlan10)
    192.168.1.253 static

### 関連コマンド

ip address dhcp（インターフェースモード）
ip name-server（グローバルコンフィグモード）
ip name-server preferred-order（グローバルコンフィグモード）
ip vrf（グローバルコンフィグモード）
show dhcp lease（特権EXECモード）
show hosts（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK