[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# issu rejoin-timeout

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`(config)# issu rejoin-timeout <7-30>`

`(config)# no issu rejoin-timeout`

issu bootコマンドによるISSU（In-Service Software Upgrade）において、あるコントロールファブリックカード（CFC）を再起動してから、該当カードがシャーシに復帰するまでの待機時間を設定する。この時間を経過しても該当CFCが復帰しない場合、ISSU処理を中断する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<7-30>` | 再起動したCFCの復帰を待機する時間（分）。初期値は10

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- issu rejoin-timeout（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

issu abort-timeout（グローバルコンフィグモード）
issu boot（特権EXECモード）
show issu（特権EXECモード）
type issu（トリガーモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK