[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show bfd

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / BFD

`> show bfd`

デバイス上のすべてのBFD設定ポートの情報を表示する。

### 使用例

    Interface    Interval(ms)  Multiplier  Local State  Remote State  Link State
    ----------------------------------------------------------------------------
    port1.1.2    200           3           DOWN         ADMINDOWN     Fault
    port1.1.3    500           4           UP           UP            OK
    ...

### 関連コマンド

bfd ethernet-mode（インターフェースモード）
show bfd interface（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK