[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 pim rp-register-kat

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / PIM

`(config)# ipv6 pim rp-register-kat <1-65535>`

`(config)# no ipv6 pim rp-register-kat`

（PIM-SMv6）ランデブーポイント（RP）において、データトラフィックがなくなってから、(S,G)のJoin状態を削除するまでの時間（RP Keepalive Period）を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
本コマンドでRP Keepalive Periodを明示的に設定していない場合、RP Keepalive Periodとして通常のKeepalive Periodを使う。また、RP Keepalive Periodを明示的に設定しておらず、なおかつ、ipv6 pim register-suppressionコマンドでRegister Suppression Timeoutを変更している場合、RP Keepalive PeriodはRegister Suppression Timeoutをもとに自動変更される。

### パラメーター

`<1-65535>` | ランデブーポイント（RP）において、データトラフィックがなくなってから、(S,G)のJoin状態を削除するまでの時間（RP Keepalive Period）。単位は秒。初期値は210

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPIM6サービスを有効にしておくこと（service pim6コマンド）。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ipv6 pim rp-register-kat（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ipv6 pim register-suppression（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim rp-address（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim rp-candidate（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim sparse-mode（インターフェースモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK