[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# max-concurrent-dd

モード: OSPFv3モード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御（OSPFv3）

`(config-router)# max-concurrent-dd <1-65535>`

`(config-router)# no max-concurrent-dd`

同時に行うことのできるデータベース記述パケット交換処理の最大数（Exchange状態にある隣接ルーターの最大数）を設定する。
no形式で実行した場合は最大数を初期値に戻す。

### パラメーター

`<1-65535>` | データベース記述パケット交換処理の最大数。初期値は5

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPF6サービスを有効にしておくこと（service ospf6コマンド）。

### コマンドツリー

    router ipv6 ospf (グローバルコンフィグモード)
    router ipv6 vrf ospf (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- max-concurrent-dd（OSPFv3モード）

### 関連コマンド

show ipv6 ospf（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK