[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# type issu

モード: トリガーモード
カテゴリー: 運用・管理 / トリガー

`(config-trigger)# type issu EVENT`

ISSUトリガーを作成する。
ISSUトリガーは、システムを完全停止せずにファームウェアを更新するISSU（issu bootコマンド）のイベント発生時に起動される。

### パラメーター

`EVENT :=` | `{cfcs-upgraded|completed|aborted}`
| 起動条件
| `cfcs-upgraded` | issu bootコマンドの実行後、すべてのコントロールファブリックカード（CFC）のファームウェア更新が完了したとき（この時点ではCFCのみ更新されており、ラインカードは古いファームウェアのまま）
| `completed` | issu bootコマンドの実行による全CFCの自動更新後、手動によるラインカードのファームウェア更新も完了したとき
| `aborted` | issu bootコマンドの実行後、なんらかの原因で全CFCのファームウェア更新が中断されたとき

### 使用例

■ ISSU処理が何らかの原因で中断されたときに起動するISSUトリガー「14」を作成する。

    awplus(config)# trigger 14 ↓
    awplus(config-trigger)# type issu aborted ↓

### 注意・補足事項

■ 起動条件がaborted、cfcs-upgradedのISSUトリガーでは、設定モード（グローバルコンフィグモード以下）に移動するスクリプトを使用しないこと。

### コマンドツリー

    trigger (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- type issu（トリガーモード）

### 関連コマンド

issu boot（特権EXECモード）
show trigger（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK