[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# cfm-sf-notify

モード: G.8032スイッチモード
カテゴリー: L2スイッチング / G.8032（ERPS）

`(g8032-config-switch)# [no] cfm-sf-notify mep mpid <1-8191> domain NAME service NAME`

ローカルMEPインスタンスからの障害通知をERPインスタンス内で信号障害（SF）として通知されるよう設定する。
ERPインスタンスの有効/無効に関わらず設定することが可能。

### パラメーター

`mep mpid <1-8191>` | ローカルMEP ID
`domain NAME` | MDインスタンス名
`service NAME` | MAインスタンス名

### 使用例

    awplus(config)# g8032 erp-instance ring2 ↓
    awplus(g8032-config-switch)# cfm-sf-notify mep mpid 12 domain MD-INST1 service MA-INST1-1 ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。

### コマンドツリー

    g8032 erp-instance (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- cfm-sf-notify（G.8032スイッチモード）

### 関連コマンド

g8032 erp-instance（グローバルコンフィグモード）
show g8032 erp-instance（特権EXECモード）
ethernet cfm mep（インターフェースモード）
service ma-name ma-type（イーサネットCFMモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK