[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# set dscp

モード: ポリシーマップ・クラスモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config-pmap-c)# set dscp <0-63>`

`(config-pmap-c)# no set dscp`

プレマーキング段階において、対象トラフィッククラスに指定したDSCP値を割り当てる。
no形式で実行した場合はプレマーキング時のDSCP値割り当て設定を削除する。
premark-dscpマップに基づいてプレマーキングを行うtrust dscpコマンドと併用した場合は、本コマンドで指定したDSCP値がpremark-dscpマップ検索時のキーとなる。

### パラメーター

`<0-63>` | IPヘッダーのDSCP（DiffServ Code Point）フィールド値

### コマンドツリー

    class (ポリシーマップモード)
        |
        +- set dscp（ポリシーマップ・クラスモード）

### 関連コマンド

mls qos map premark-dscp（グローバルコンフィグモード）
show mls qos maps premark-dscp（非特権EXECモード）
show policy-map（非特権EXECモード）
trust dscp（ポリシーマップモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK