[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ipv6 pim sparse-mode rp mapping

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / PIM

`> show ipv6 pim [vrf VRFNAME|global] sparse-mode rp mapping`

（PIM-SMv6）ランデブーポイント（RP）の情報を表示する。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名。指定したVRFインスタンスのみ表示するときに指定する
`global` | グローバルVRFインスタンスのみ表示するときに指定

### 使用例

    awplus# show ipv6 pim sparse-mode rp mapping ↓
    PIM Group-to-RP Mappings
    Group(s): ff00::/8
      RP: 2001:db8:10:5::153
        Info source: 2001:db8:10:5::153, via bootstrap, priority 192
             Uptime: 05:36:40

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPIM6サービスを有効にしておくこと（service pim6コマンド）。

### 関連コマンド

ip vrf（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim bsr-candidate（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim rp-address（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim rp-candidate（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim sparse-mode（インターフェースモード）
show ipv6 pim sparse-mode rp-hash（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK