[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show issu

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`# show issu`

issu bootコマンドによるISSU（In-Service Software Upgrade）の進捗状況を表示する。

### 使用例

■ ISSU処理実行中の表示例

    awplus# show issu ↓
    ISSU configuration:
    Node rejoin timeout   : 10 mins (default)
    Abort timeout         : 45 mins (default)

    ISSU state            : Upgrading Standby
    Old boot release      : SBx81CFC960-5.5.5-2.1.rel
    New boot release      : SBx81CFC960-5.5.5-2.2.rel
    Process started       : Tue Jul 15 09:48:43 2014
    Process elapsed       : 00:00:03
    Node rejoin timer     : 00:09:56 remaining
    Abort timer           : 00:44:56 remaining

    Progress on CFCs:
     card 1.5             : Not upgraded
     card 1.6             : Not upgraded
     card 2.5             : Not upgraded
     card 2.6             : Upgrading

■ ISSU処理完了後（CFCだけでなく全ラインカードの再起動も完了した状態）の表示例

    awplus# show issu ↓
    ISSU configuration:
    Rejoin timeout        : 10 mins (default)
    Abort timeout         : 45 mins (default)

    ISSU process is not in progress.
    Last ISSU status : Completed successfully at Tue Jun 24 15:38:57 2014

■ 何らかの理由によりISSU処理が中断された場合の表示例

    awplus# show issu ↓
    ISSU configuration:
    Rejoin timeout        : 10 mins (default)
    Abort timeout         : 45 mins (default)

    ISSU state            : Aborted
    Old boot release      : SBx81CFC960-5.5.5-2.1.rel
    New boot release      : SBx81CFC960-5.5.5-2.2.rel
    Process started       : Wed Jul 23 14:22:27 2014
    Process elapsed       : 01:00:41
    Abort reason          : the active CFC left the chassis

    Progress on CFCs:
     card 1.5             : Not upgraded
     card 1.6             : Not upgraded
     card 2.5             : Not upgraded
     card 2.6             : Upgrading

■ ISSUを一度も実行していない場合の表示例

    awplus# show issu ↓
    ISSU configuration:
    Rejoin timeout        : 10 mins (default)
    Abort timeout         : 45 mins (default)

    ISSU process is not in progress.

表 1
Node rejoin timeout | ISSUにおいて、CFCを再起動してからシャーシに復帰するまでの待機時間（issu rejoin-timeoutで設定）
Abort timeout | ISSUを開始してから、ISSU失敗と見なして処理を中断するまでの時間（issu abort-timeoutで設定）
ISSU state | ISSU処理の状態。Upgrading Standby（スタンバイCFCの再起動中）、Upgrading Active CFC（アクティブCFCの再起動中）、CFCs Upgraded（全CFCの再起動完了。ラインカードの再起動は完了していない）、Aborted（何らかの理由により処理中断）のいずれか。なお本項目は、ラインカードの再起動まで完了したCompleted状態のときや、ISSUを一度も実行していないときは表示されない
ISSU process is not in progress | ISSU処理を実行中でないことを示す。本項目は、ラインカードの再起動まで完了したCompleted状態のときや、ISSUを一度も実行していないときにだけ表示される
Last ISSU status | 前回ISSU処理が完了した（Completed状態になった）日時。本項目は、ラインカードの再起動まで完了したCompleted状態のときだけ表示される
Old boot release | ISSU実行前のファームウェアイメージファイル
New boot release | ISSU実行後のファームウェアイメージファイル
Process started | ISSU処理の開始日時
Process elapsed | ISSU処理を開始してからの経過時間
Node rejoin timer | 「Node rejoin timeout」の残り時間。ISSU stateがAbortedのときは表示されない
Abort timer | 「Abort timeout」の残り時間。ISSU stateがAbortedのときは表示されない
Abort reason | ISSU stateがAbortedのとき、ISSU処理の中断理由が表示される。ISSU stateがAbortedでないときは表示されない
Progress on CFCs | 各CFCの状態、Not upgraded（まだ再起動していない）、Upgrading（再起動中）、Upgraded（再起動完了）のいずれか

### 関連コマンド

issu abort-timeout（グローバルコンフィグモード）
issu boot（特権EXECモード）
issu rejoin-timeout（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK