[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# epsr

モード: EPSRモード
カテゴリー: L2スイッチング / イーサネットリングプロテクション（EPSR）

`(config-epsr)# epsr NAME {hellotime <1-32767> & failovertime <2-65535> & ringflaptime <0-65535>}`

EPSRドメインのパラメーターを変更する。
本コマンドは該当EPSRドメインのマスターノードとして動作している場合のみ有効。

### パラメーター

`NAME` | EPSRドメイン名。epsr mode masterコマンドで定義済みのEPSRドメイン名を指定すること
`hellotime <1-32767>` | Healthcheckメッセージの送信間隔（秒）。初期値は1
`failovertime <2-65535>` | Healthcheckメッセージのタイムアウト時間（秒）。hellotimeの2倍以上の値に設定すること。マスターノードは、プライマリーポートから送信したHealthcheckメッセージが、ここで指定した時間内にセカンダリーポートに到達しないとリングに障害が発生したと判断する。初期値は2
`ringflaptime <0-65535>` | Failed状態に遷移後、Failed状態からComplete状態に遷移する前に待機する最少時間（秒）。この時間内にリング障害が回復しても、Failed状態を維持する。リングの状態が頻繁に切り替わるような場合、この値を調整することで不必要な状態遷移を防ぐことができる。初期値は0

### 使用例

■ EPSRドメイン「Test」におけるhellotimeを2秒、failovertimeを4秒に設定する。

    awplus(config-epsr)# epsr Test hellotime 2 failovertime 4 ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめEPSRサービスを有効にしておくこと（service epsrコマンド）。
■ EPSRとVCSを併用する場合、またはCFCを2枚使用してEPSRを構築する場合は、Healthcheckメッセージのタイムアウト時間（epsrコマンドのfailovertimeパラメーター）を5秒以上に設定してください。
■ マスターノードとして設定（epsr mode master）する場合は、Healthcheckメッセージのタイムアウト時間（epsrコマンドのfailovertimeパラメーター）を5秒以上に設定してください。

### コマンドツリー

    epsr configuration (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- epsr（EPSRモード）

### 関連コマンド

epsr mode master（EPSRモード）
show epsr（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK