[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show memory

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`> show memory [sort FIELD] [<1-2>.<1-12>]`

メモリーの使用状況、および、実行中のプロセス一覧を表示する。

### パラメーター

`sort FIELD` | プロセス一覧をメモリー使用率（mem%）以外のフィールドでソートしたいときに指定する。FIELDには次のいずれかを指定する
| `peak` | メモリー使用量（これまでの最大値）
| `size` | メモリー使用量（現在値）
| `stk` | スタック領域使用量
`<1-2>.<1-12>` | 表示するラインカード、CFCカードのスタックメンバーIDとスロット番号をピリオド区切りで指定する。実際に指定できるスロット番号の範囲はシャーシによって異なる（スイッチポート解説編を参照）。指定しない場合は、CFCカード、ラインカードのスロット番号の小さい順に表示される

### 使用例

    awplus> show memory ↓

    Card 1.5:

    RAM total: 1998924 kB; free: 1817048 kB; buffers: 19744 kB

    user processes
    ==============
      pid name             mem%  size(kB)  peak(kB)  data(kB)   stk(kB)  virt(kB)
     2321 exfx              0.8     16452    582644    287760       136    304028
     2311 nsm               0.4      8356     18956      2860       140     18888
     2315 imi               0.4      8276     17548      2120       144     17408
     2328 hsl               0.3      6080     16192       876       136     16188
     6645 imish             0.3      6824     25112     10548       148     25112
     2056 stackd            0.2      4472     19980       512       156     19716
     2333 cntrd             0.2      4688     13732       400       140     13728
     2351 ripngd            0.2      4880     13924       532       136     13920
     2356 sflowd            0.2      4844     13800       404       140     13796
     2365 authd             0.2      5192     14496       640       140     14496
     2367 mstpd             0.2      5272     14264       664       140     14260
     2370 epsrd             0.2      4912     13980       532       140     13916
    ...

    Card 1.6:
    ...

表 1
Card | ラインカード、CFCカードのスタックメンバーIDとスロット番号をピリオド区切りで表す
RAM total | RAMの総容量
free | RAMの空き容量
buffers | カーネルバッファーに割り当てられているRAMの容量
user processesセクション | ユーザープロセスごとのメモリー使用状況が表示される
pid | プロセスID
name | プロセスを生成したプログラムの名前
mem% | 該当プロセスのメモリー使用率
size | 該当プロセスのメモリー使用量（現在値）
peak | 該当プロセスのメモリー使用量（これまでの最大値）
data | 該当プロセスのメモリー使用量のうちデータ領域の量
stk | 該当プロセスのメモリー使用量のうちスタック領域の量

### 注意・補足事項

■ VCSマスターに対して本コマンドを実行した場合は、すべてのスタックメンバーに関する情報を表示する。ただし、スタックメンバーIDを指定した場合は、該当メンバーに関する情報だけを表示する。

### 関連コマンド

show cpu（非特権EXECモード）
show cpu history（非特権EXECモード）
show memory history（非特権EXECモード）
show process（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK