[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# mac address-table notification mac-threshold

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / SNMP

`(config)# mac address-table notification mac-threshold {interval <120-2147483647> & limit <0-100>}`

`(config)# no mac address-table notification mac-threshold [interval & limit]`

MACアドレステーブル使用率通知の間隔としきい値を設定する。
no形式で実行すると初期値に戻る。
初期設定では、間隔は120秒、しきい値は50％に設定されている。

### パラメーター

`interval <120-2147483647>` | MACアドレステーブル使用率通知の間隔を120-2147483647の範囲で指定する
`limit <0-100>` | MACアドレステーブル使用率通知のしきい値を0-100の範囲で指定する

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- mac address-table notification mac-threshold（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

snmp-server enable trap（グローバルコンフィグモード）
mac address-table notification mac-change（グローバルコンフィグモード）
mac address-table notification mac-change interval（グローバルコンフィグモード）
mac address-table notification mac-change history-size（グローバルコンフィグモード）
snmp trap mac-change（インターフェースモード）
clear mac address-table notification mac-change（特権EXECモード）
show mac address-table notification mac-change（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK